BB太阳能发电控制器产品手册

多输入组合型-电压型BUCK-BOOST

电压衰减器 1.电阻分压 2.反相衰减比例器

电压跟随器：运放选择，单电源，rail-to-rail

ADC 基准电压参考方案-> TI高性能基准源芯片

ADC布线要则

FB磁珠 单点 数模隔离 通道线之间避免平行

容性负载： 电流增大 电压减小稳电流 一定时间 判断 是否容性负载还是过载 还是短路